**用typeB 方式的多点触控,执行adb shell getevent -lt /dev/input/event5的结果**

wangcq327 20160405

//----------按下第一个点 **A**

[ 1046.520347] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000000

[ 1046.520347] EV\_KEY BTN\_TOUCH DOWN

[ 1046.520347] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1046.520347] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 00000130

[ 1046.520347] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000001d5

[ 1046.520347] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1046.520347] EV\_SYN SYN\_REPORT 00000000 //----------按下第二个点 **A B**

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000000

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 00000130

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000001d5

[ 1047.346013] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000001

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 000000b3

[ 1047.346013] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 00000100

[ 1047.346013] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1047.346013] EV\_SYN SYN\_REPORT 00000000 //----------按下第三个点 **A B C**

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000000

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 00000130

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000001d5

[ 1048.687120] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000001

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 000000b3

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000000f7

[ 1048.687120] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000002

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 0000021e

[ 1048.687120] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000002c0

[ 1048.687120] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1048.687120] EV\_SYN SYN\_REPORT 00000000

//----------放下第三个点 **A B**

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000000

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 00000130

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000001d5

[ 1050.145381] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000001

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 000000b3

[ 1050.145381] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000000f7

[ 1050.145381] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1050.145381] EV\_SYN SYN\_REPORT 00000000 //----------放下第一个点 **B**

[ 1051.287905] EV\_ABS ABS\_MT\_TRACKING\_ID 00000001

[ 1051.287905] EV\_ABS ABS\_MT\_TOUCH\_MAJOR 00000001

[ 1051.287905] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_X 000000b3

[ 1051.287905] EV\_ABS ABS\_MT\_POSITION\_Y 000000f3

[ 1051.287905] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1051.287905] EV\_SYN SYN\_REPORT 00000000

//----------放下第二个点

[ 1052.548460] EV\_KEY BTN\_TOUCH UP

[ 1052.548460] EV\_SYN SYN\_MT\_REPORT 00000000

[ 1052.548460] EV\_SYN SYN\_REPORT 00000000